Linux 服务器配置

## 网卡配置

[root@Jeffery]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

# Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)

TYPE=Ethernet       #网卡类型

DEVICE=eth0         #网卡接口名称

ONBOOT=yes          #系统启动时是否自动加载

BOOTPROTO=static    #启用地址协议 --static:静态协议 --bootp协议 --dhcp协议

IPADDR=192.168.1.11      #网卡IP地址

NETMASK=255.255.255.0   #掩码地址

GATEWAY=192.168.1.1      #网卡网关地址

DNS1=10.203.104.41       #网卡DNS地址

HWADDR=00:0C:29:13:5D:74 #网卡设备MAC地址

BROADCAST=192.168.1.255  #网卡广播地址

重新导入ifcfg-eth0网络配置文件

[root@Jeffery]# /etc/init.d/network reload

Shutting down interface eth0:                             [ OK ]

Shutting down loopback interface:                         [ OK ]

Bringing up loopback interface:                           [ OK ]

Bringing up interface eth0:                               [ OK ]

网卡接口关闭与激活

[root@Jeffery]# ifdown eth0   #关闭网络

[root@Jeffery]# ifup eth0     #启动网络

## 颜色显示

调整ls列出的目录的颜色

Setp:1 cp /etc/DIR\_COLORS ~/.dir\_colors

Setp:2 修改 DIR 01;34 来调整目录的颜色